Инструкция по обновлению прошивки для устройств MATRIXtech через WEB-интерфейс.
1. Обновление прошивки.
1. Необходимо подключить устройство к сети и подать питание.

2. Открыть Internet Explorer, в адресную строку ввести IP адрес камеры, как показано на Рис.1 (по умолчанию IP адрес камеры 192.168.1.10). 
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Рис.1
3. Выбрать русский язык, как показано на Рис.2 .
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Рис.2
5. Авторизоваться - ввести логин и пароль, как показано на Рис.3 (по умолчанию Имя пользователя admin, пароля нет).
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Рис.3
6. Выбрать пункт меню Устройство, как показано на Рис.4
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Рис.4

7. Выбрать меню Инструменты и Обновление, как показано на Рис.5
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Рис.5

8. В открывшемся окне нажать на кнопку Директория, как показано на Рис.6
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Рис.6

9. Выбрать обновленную прошивку и нажать на кнопку Отрыть, как показано на Рис.7
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Рис.7

10. Нажать кнопку Обновить, как показано на Рис.8
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11. Дождаться окончания процесса обновления, как показано на Рис.9. 

ВАЖНО!!! в процессе обновления не отключайте питание от устройства это приведет к его поломке.
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Рис.9

12. По окончании обновления появится окно с оповещением, как показано на Рис.10 . После нажатия на кнопку Ок устройство перезагрузится.
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Рис.10
2. Переустановка ActiveX.
1. Удалить ранее установленный ActiveX. Для удаления необходимо зайти Пуск - Панель управления - Устновка удаления программ, и нажать на кнопку удалить, как показано на Рис.1
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Рис.1

2. Открыть Internet Explorer и в адресной строке, как показано на Рис.2, ввести IP адрес устройства (по умолчанию IP адрес 192.168.1.10) .
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Рис.2

3. Установить новый ActiveX, который предложит устройство, как показано на Рис.3 - Рис.11
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Рис.3
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Рис.4
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Рис.5
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Рис.6
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Рис.7
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Рис.8
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Рис.9
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Рис.10
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Рис.11
Проверить обновленную версию прошивки можно в разделе Устройство - Информация - Версия, как показано на Рис.12, если обновление прошло успешно Дата и Системная версия изменятся как показано на Рис.13 .
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Рис.12
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Рис.13
